**Прилог 3**

**Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације ( попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове )**

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

**1) замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача**

За ову меру није потребно прибављање одобрења за извођење радова,

није потребна израда техничке документације,

осим ако је објекат под заштитом;

**2) постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору**

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова по чл.145 ЗПИ\_-инвестиционо одржавање и енерегетска санација, а радови се изводе према документацији која садржи: технички опис, попис радова и елаборат енергетске ефикасности.

**3) постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице**

Ова мера се реализује на основу одобрења за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта,

а радови се изводе према опису и попису радова урађеном од стране пројектанта-правног лица или предузетника, овереног од стране одговорног пројектанта;

**4) замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу**

Ова мера се реализује на основу чл.144.ЗПИ, радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа – текуће одржавање, није потребна израда техничка документације.

**5) уградња топлотних пумпи**

За ову меру није потребно прибављање одобрења за извођење радова,

није потребна израда техничке документације;

**6) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора**

За ову меру није потребно прибављање одобрења за извођење радова,

није потребна израда техничке документације;

**7) уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде**

За ову меру није потребно прибављање одобрења за извођење радова,

није потребна израда техничке документације;

 **8) уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем**

За постројења инсталисане снаге до 50 kW за производњу енергије из енергије сунца за потребе крајњег купца који стиче статус купца – произвођача у складу са прописима којима се уређује коришћење обновљивих извора енергије није потребно прибављање одобрења за изградњу, нити израда техничке документације, за постројења преко 50 kW за производњу енергије из енергије сунца потребно је прибављање одобрења за изградњу, а на основу идејног пројекта.