****

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Опремање трпезарије, дечијих просторија и соба за васпитаче адекватним намештајем**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив** | **Јед.мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна вредност без ПДВ-а** | **Укупна вредност са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1. Радна соба** | | | | | | | |
| **1.** | Сто за децу четворосед дим.80х80х50 цм.  Ноге стола израђене од ламелиране парене буковине димензије 5х5цм, 4 комада постављене са страна. Горња плоча израђена од универа од у боји по избору Наручиоца, 18мм кантованог АБС траком д=2 мм. Квадратни сто, ивице и углови стола су заобљени и обрађени | Ком | 10.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Дрвена столица за децу, висине 28 cm. Конструкција и руконаслон столице израђени од ламелиране парене буковине димензија ногара 5х5цм. Седиште и наслон анатомски обликован, буков шпер седиште д=8 мм, наслон д=5мм ,(пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић) | ком | 20.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Столице за децу висине 36цм.  Конструкција столице израђена је од ламелиране парене буковине димензија ногара 5х5цм. Седиште и наслон анатомски обликован, буков шпер седиште д=8 мм, наслон д=5мм. (пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић). | ком | 20.00 |  |  |  |  |
| **4.** | Дрвени склопиви лежај за децу димензија 130x53x27 cm, израђен од пресованог буковог фурнира ,састављен металним оковом и лепилом лакиран ПУ лаком | ком | 20.00 |  |  |  |  |
| **5.** | Дрвени склопиви лежај за децу димензија 140x55x27 cm,израђен од пресованог буковог фурнира ,састављен металним оковом и лепилом лакиран ПУ лаком | ком | 20.00 |  |  |  |  |
| **6.** | Душек за склопиви лежај димензија 130x50x5 cm | ком | 20.00 |  |  |  |  |
| **7.** | Душек за склопиви лежај димензија 140x50x5 cm | ком | 20.00 |  |  |  |  |
| **8.** | Сто за васпитача димнезија 120x60x80 cm, са обрађеним и заобљеним ивицама, израђен од универа 18мм кантованог АБС траком 2мм. Сто поседује фиоку са бравицом,(пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић), са монтажом | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| **9.** | Столица за васпитача, тапацирано седиште и наслон са повећаном дебљином сунђера 40мм,ерго уложак у седишту и у наслону,пластична облога доњег дела седишта и наслона,металне конструкције,хромирани рам, висине седишта 46цм,висине наслона 81цм са наслонима за руке,боја црна | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| **10.** | Ормар за одлагање лежајева и постељине, димензија 160x65x210 cm, ормар израђен као засебна целина намењена за смештај 10 лежајева, израђен од универа, 18мм кантованог АБС траком 2мм, са обрађеним и заобљеним ивицама , (пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић). | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| **11.** | Полица отворена димензија 130x40x90 cm, израђена од универа,18мм кантованог АБС траком 2мм (пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић),са монтажом | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| **12.** | Полица отворена димензија 165x50x90 cm, израђена од универа,18мм кантованог АБС траком 2мм (пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић),са монтажом | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| **13.** | Полица димензија 135x40x210 cm, израђена од универа,18мм кантованог АБС траком 2мм (пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић),са монтажом | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| **14.** | Пано димензија 120x80x2 cm, оивичен дрвеним рамом са испуном од плуте и монтажом | ком | 4.00 |  |  |  |  |
| **15.** | Канта за смеће, димензије: 34x38,5 cm  капацитет. 14 l  материјал: пластика  Отварање на педалу  Унутрашња канта је одвојива | ком | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.**  **Гардероба и ходник** | | | | | | | |
| **1.** | Касетни ормарићи за децу са бравицама,везани у две засебне целине по двадесет висине до 1.60цм, димензија појединачне касете 40x30x50 цм, израђен од универа 18мм кантованог АБС траком 2мм, са обрађеним и заобљеним ивицама (пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић),са монтажом . | ком | 40.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Тапациране клупице димензија 120x40x30 cm израђена од универа, у боји по избору наручиоца д=18мм кант АБС траком са обрађеним и заобљеним ивицама ,тапациране еко кожом дебљине сунђера до 5цм ,пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић),са монтажом | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| **3.**  **Просторија за васпитаче** | | | | | | | |
| **1.** | Радни сто, димензија 80x60x80 cm, израђен од универа 18мм кантованог АБС траком 2мм ,без фиока пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић),са монтажом | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Столица за васпитача, тапацирано седиште и наслон са повећаном дебљином сунђера 40мм,ерго уложак у седишту и у наслону,пластична облога доњег дела седишта и наслона,металне конструкције,хромирани рам, висине седишта 46цм,висине наслона 81цм са наслонима за руке,боја црна | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Двокрилни ормар димензија ширина 80 cm висина: 200 cm,дубина: 40 mm , са четири полице,врата на закључавање,израђен од универа, 18мм кантованог АБС траком 2мм са обрађеним и заобљеним ивицама пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић),са монтажом | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| **4.** | Чивилук ,иверица 16мм,са три металне кукице за качање, оков за качање,кантовано AБС кант траком, димензија ширина 62,0 cm,дубина 30,0 cm висина 37,0 cm, пастелне боје које одговарају намени објекта-вртић са монтажом. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| **4.**  **Приручна трпезарија** | | | | | | | |
| **1** | Шпорет:  GORENJE Електрични шпорет EC 6111 WG, Конвенционална рерна  Енергетска класа A  Електрични шпорет са стаклокерамичком плочом  Запремина рерне 65 l  Димензије: 60 x 85 x 60 cm  или одговарајући истих или бољих карактеристика са монтажом са потребним потрошним материјалом,позиција за инсталацију уређаја према техничком цртежу у Прилогу бр.1 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| **2** | Замрзивач:  Gorenje Вертикални замрзивач F6181AW  A-10% класа енергетске ефикасности  или одговарајући истих или бољих карактеристика, позиција за инсталацију уређаја према техничком цртежу у Прилогу бр.1 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| **3** | Фрижидер:  Gorenje Фрижидер са једним вратима R6191DW  Енергетска класа A+  Запремина 368 l  или одговарајући истих или бољих карактеристика, позиција за инсталацију уређаја према техничком цртежу у Прилогу бр.1 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| **4** | Уградна машина за судове:  Gorenje Mašina za pranje sudova GS631D60W  или одговарајући истих или бољих карактеристика са уградњом и повезивањем на водоводну и канализациону мрежу са потребним потрошним материјалом (уграђује се у кухињски елемент на позицији 6) , позиција за инсталацију уређаја према техничком цртежу у Прилогу бр.1 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| **5** | Аспиратор:  GORENJE Аспиратор DU6136X или одговарајући истих или бољих карактеристика са монтажом и повезивање на вентилациони одвод са потребним потрошним материјалом, позиција за инсталацију уређаја према техничком цртежу у Прилогу бр.1 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| **6** | Уградни угаони кухињски елемент који обухвата судоперу и машину за прање посуђа, димензија 240x60x90 cm, израђен од медијапана,различитих пастелних боја .Уградна машина за судове предвиђена на позцији 4, позиција за инсталацију уређаја према техничком цртежу у Прилогу бр.1  У цену урачунати уградњу судопере,без набавке судопере. | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| **7.** | Уградни висећи кухињски елемент димензија 290x30x75 cm, израђен од медијапана различитих пастелних боја, позиција за инсталацију уређаја према техничком цртежу у Прилогу бр.1 | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| **5.**  **Месна канцеларија - Просторија месне заједнице** | | | | | | | |
| **1.** | Радни сто димезија 140x60x80 cm, са уграђене три фиоке и држачем за кућиште компјутера, израђен од универа 18мм кантованог АБС траком 2мм | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| **2.** | Канцеларијска столица са наслоном ,седиште и наслон од еко коже ,механизам за подешавања висине,са руконаслонима од тврде пластике,димензија ширина 59цм, дубина 47цм, висине 91 цм.  Постоље:метална хромирана база с точкићима  Боја :црна | ком | 1.00 |  |  |  |  |
| **3.** | Плакар за регистраторе димензија ширина 80 x дубина 35 x висина 192.6cm, врата су израђена од универ плоче дебљине 18мм и заштићена су АБС траком дебљине 2мм  Конструкција плакара са полицама и свим страницама је израђена од универ плоче дебљине 18мм и заштићена је АБС траком дебљине 2мм.  Полеђина је израђена од ХДФ плоче дебљине 3мм.  5 поља за регистраторе - 2 затворена и 3 отворена. | ком | 2.00 |  |  |  |  |
| **4.** | Столица, тапацирано седиште и наслон са повећаном дебљином сунђера 40мм,ерго уложак у седишту и у наслону,пластична облога доњег дела седишта и наслона,металне конструкције,хромирани рам, висине седишта 46цм,висине наслона 81цм са наслонима за руке ,боја црна | ком | 3.00 |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

**За сваку ставку потребно је доставити опис, фотографију или брошуру којом се ближе описује понуђена роба**

У цену морају бити обрачунати сви трошкови,набавка ,транспорт , уградња и потребан потрошни материјал.

* **Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);**
* **Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.**


**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* У колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ-а
* У колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ-ом
  + - У колони 7. уписати укупну вредност без ПДВ-а и УКУПНО
    - У колони 8. уписати укупну вредност са ПДВ-ом и УКУПНО

**Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ПРИЛОГ 1



Прилог 2-Распоред просторија које се опремају

